# Espresso kávovar CLASSICO

Děkujeme, že jste si zakoupili tento vysoce kvalitní kávovar. Tento výrobek je

kvalitní výrobek a splňuje uznávaná technologická pravidla a zákon o bezpečnosti spotřebičů.

Důležité pokyny

Před použitím kávovaru si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a ve vlastním zájmu dodržujte následující pokyny

zejména bezpečnostní pokyny, abyste předešli nehodám a poruchám. Z důvodu

nesprávného používání, využívání nebo nedostatečného čištění a ošetřování může dojít ke snížení bezpečnosti.

být narušena. To může mít za následek značné nebezpečí pro uživatele. V případě škod způsobených nesprávným používáním

používáním nemůže společnost cilio převzít žádnou odpovědnost.

Bezpečnostní pokyny

- Pokud je tento spotřebič předáván dalším osobám, ujistěte se, že je předán i tento návod k obsluze.

Návod k použití je rovněž předán.

- V případě nesprávného použití nebo nesprávné manipulace nelze převzít odpovědnost za případné škody.

Škody, které mohou vzniknout. Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Spotřebič nepoužívejte

ve venkovním prostředí.

- Nejprve zkontrolujte, zda typ proudu a síťové napětí odpovídají údajům na typovém štítku.

- Nedotýkejte se kávovaru ani síťové zástrčky mokrýma nebo vlhkýma rukama.

- Nepoužívejte zásuvky, které se již používají k provozu jiných spotřebičů.

- Espresovač provozujte pouze pod dohledem a používejte jej pouze k určenému účelu.

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí,

fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí, pokud jsou pod dohledem.

pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím.

z toho plynoucí nebezpečí. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti.

provádět děti.

- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.

- Spotřebič nikdy nepoužívejte prostřednictvím externího časového spínače nebo samostatného systému dálkového ovládání.

- Kávovar provozujte pouze na nehořlavých, rovných a stabilních plochách a ne v blízkosti horkých varných desek, plynových sporáků nebo jiných zařízení.

v blízkosti horkých varných desek, plynových plamenů nebo jiných zdrojů tepla a mimo dosah dětí.

Zajistěte dostatečný volný prostor nad a vedle kávovaru, aby nedošlo k jeho přehřátí.

Zabraňte přehřátí. Spotřebič používejte pouze s odpovídající základní deskou. Chraňte citlivé povrchy

dostatečně povrchy před případným postříkáním.

- Dbejte na to, aby byly základní deska i spodní strana konvice během používání zcela suché.

- Před použitím se ujistěte, že je kávovar správně sestaven a pevně uzavřen.

- Espresovač používejte pouze s vodou, nikdy ne prázdný nebo s jinými tekutinami.

- Základnu plňte vodou pouze po úroveň těsně pod bezpečnostním ventilem. Ventil nesmí být v

Ventil nesmí být v oblasti vody, jinak může dojít k jeho odvápnění a tím ke zhoršení funkce ventilu a bezpečnosti.

být narušena.

- Upozornění: Vařič se během používání velmi zahřívá. Při kontaktu s horkými povrchy hrozí nebezpečí popálení. Vařiče se dotýkejte pouze rukojetí a knoflíkem víka, v případě potřeby použijte kuchyňské chňapky nebo rukavice.

Chňapky nebo kuchyňské rukavice. Během provozu spotřebič nepřenášejte ani nepřemisťujte.

- Pokud se spustí bezpečnostní ventil, může dojít k úniku horké páry. Ujistěte se, že

ventil nesměřoval směrem k uživateli.

- Neotvírejte víko, dokud není proces vaření dokončen. Vařič neodšroubovávejte dříve, než vychladne,

před jeho vychladnutím.

- Po každém použití odpojte síťovou zástrčku, a to i v případě:

- poruchy během provozu,

- při každém čištění.

Zástrčku vytahujte pouze ze samotné zásuvky.

- Nenechávejte přívodní kabel viset dolů a umístěte spotřebič tak, aby na něj nikdo nemohl spadnout.

Mohlo by dojít k pádu přes kabel.

- Nikdy neponořujte spotřebič, kabel ani zástrčku do vody nebo jiných tekutin. Nečistěte

v myčce nádobí.

- Espresovač pravidelně čistěte komerčně dostupnými prostředky na odstraňování

- Před každým použitím zkontrolujte, zda není kabel poškozen. Vyvarujte se zmačkání nebo zalomení kabelu.

ohnutému, třenému o ostré hrany nebo v kontaktu s horkými povrchy. Pokud se kabel

poškozen, musí být vždy vyměněn autorizovaným odborníkem.

- Spotřebič nikdy nepoužívejte, pokud si všimnete jakéhokoli poškození, pokud do krytu vnikla voda nebo pokud došlo k jeho pádu.

Nebo pokud došlo k pádu.

- Nikdy se nepokoušejte spotřebič sami otevírat nebo opravovat. V případě poruchy nechte přístroj opravit pouze u

pouze kvalifikovaným odborníkům! V případě nutnosti opravy se obraťte na autorizovaného odborného prodejce.

- Pro zajištění bezpečného provozu čas od času vyměňte těsnění. Používejte pouze originální náhradní díly od výrobce

od výrobce, které jsou pro spotřebič vhodné.

Před prvním použitím spotřebiče

- Nejprve si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a bezpečnostní pokyny.

- Odstraňte všechny obalové materiály a řádně je zlikvidujte.

- Opláchněte vnitřek konvice a podstavce teplou vodou. Vnější stranu otřete měkkým

vnějšek měkkým hadříkem, v případě potřeby mírně navlhčeným. Poté díly pečlivě osušte.

Upozornění: K čištění nepoužívejte agresivní tekutiny ani abrazivní čisticí prostředky.

Odstraňte všechny obalové materiály a řádně je zlikvidujte.

- Opláchněte vnitřek džbánu a podstavec teplou vodou. Vnější stranu otřete měkkou

vnějšek měkkým hadříkem, v případě potřeby mírně navlhčeným. Poté díly pečlivě osušte.

Upozornění: K čištění nepoužívejte agresivní tekutiny ani abrazivní čisticí prostředky.

- Úplně odviňte kabel a zasuňte zástrčku do vhodné zásuvky.

- Kávovar je nyní připraven k použití. Z hygienických důvodů doporučujeme připravit první espresso

a vylít ho.

Uvedení do provozu

- Umístěte základní desku na vhodný povrch (žádné kovové povrchy, textilie apod.).

- Odšroubujte kávovar a vyjměte nálevkovou vložku.

- Naplňte základnu espresovače vodou až těsně pod bezpečnostní ventil. Stránka

Pojistný ventil nesmí být pod vodou.

- Znovu vložte nálevkovou vložku. Naplňte ji práškovým espressem a uhlaďte ji. Nestlačujte

prášek pevně!

- Sešroubujte horní a dolní část zpět k sobě. Ujistěte se, že sítko a těsnicí kroužek

jsou správně zasunuty.

- Připojte síťovou zástrčku základní desky k elektrické síti, umístěte kávovar na základní desku a zapněte jej.

- Vyměňte nálevku. Naplňte ji práškovým espressem a uhlaďte ji. Nestlačujte

prášek pevně!

- Sešroubujte horní a dolní část zpět k sobě. Ujistěte se, že sítko a těsnicí kroužek

jsou správně zasunuty.

- Připojte síťovou zástrčku základní desky k elektrické síti, umístěte kávovar na základní desku a zapněte jej.

Základní desku a zapněte ji. Po několika minutách začne espresso stoupat s mírným výparem.

V konvici se vytvoří pára a tiše bublá. Jakmile tento hluk ustane, je espresso připraveno.

3

4

- Espresovač má integrovanou funkci udržování teploty, ale jakmile sejmete konvici ze základní desky, spotřebič se vypne.

vyjmete konvici ze základní desky.

- Po použití spotřebič odpojte od elektrické sítě.

Tipy a triky

- Doporučujeme espresso před naléváním krátce promíchat lžičkou.

- Espresso je nejlepší podávat v předem ohřátých šálcích.

- Používejte pouze čisté, ne příliš jemně mleté espresso v prášku. Kávové náhražky nebo kávový extrakt obsahují

lepivé látky, které ucpávají varnou nádobu. Příliš jemně namletý kávový prášek může rovněž ucpat sítko bojleru.

Ucpané.

Čištění a péče

Upozornění: Základní desku a kávovar nikdy neponořujte do vody nebo jiných tekutin.

a nečistěte tyto části v myčce nádobí! Mohlo by to vést ke zkratu.

Čištění po každém použití

- Před čištěním nechte kávovar vychladnout a odpojte síťovou zástrčku.

- Vyčistěte filtrační vložku a těsnicí kroužek čistou vodou. Doporučujeme čistit ručně.

- Konvici a podstavec pouze opláchněte čistou vodou a vnější stranu otřete měkkým, mírně navlhčeným hadříkem.

Vnější stranu otřete měkkým, mírně navlhčeným hadříkem.

- V případě potřeby otřete základnu měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. Ujistěte se, že je základna zcela

před dalším použitím spotřebiče zcela suchá.

- K čištění nepoužívejte ostré předměty, benzín, rozpouštědla, drhnoucí kartáče ani abrazivní čisticí prostředky.

Čisticí prostředky pro čištění.

- Spotřebič nechte zcela vyschnout. Doporučujeme skladovat jednotlivé díly odšroubované.

Odstraňování vodního kamene

Čas od času byste měli z kávovaru odstranit vodní kámen. Intervaly závisí na obsahu vodního kamene ve vaší vodě.

vody. Pokud se v nádržce na vodu nahromadilo malé množství vodního kamene, doporučujeme šetrný proces odstraňování vodního kamene.

pomocí kyseliny citronové nebo octa.

- Naplňte základnu až po okraj roztokem kyseliny citronové nebo octa (při silnějším usazování vodního kamene použijte prostředek na odstraňování vodního kamene).

je třeba použít prostředek na odstraňování vodního kamene).

- Vložte nálevkovou vložku do základny tak, aby byla rovněž zbavena vodního kamene.

- Vyjměte sítko z horní části a vložte jej do samostatné nádoby s použitým roztokem.

Řešení.

- Nechte vše odstát, dokud se vodní kámen zcela nerozpustí.

- Vylijte část roztoku ze základny, dokud nebude ventil nad kapalinou.

Nyní vařič řádně sestavte a roztok jednou nebo dvakrát převařte.

- Je důležité, aby zejména bezpečnostní ventil byl několik minut v kontaktu s odvápňovacím prostředkem.

Bezpečnostní ventil musí být vždy zbaven vodního kamene, jinak nebude správně fungovat.

- Poté vařič opět důkladně vyčistěte, jak je popsáno výše.

**Technické údaje**

Provozní napětí: 220 - 240 V | 50 Hz

Příkon: 480 W

Výrobek pouze pro domácí použití!

Neponořujte do tekutin!

Likvidace / recyklace

Podle zákona o elektrických a elektronických zařízeních nesmí být tento výrobek po skončení životnosti likvidován společně s běžným domovním odpadem.

Měl by být likvidován společně s běžným domovním odpadem. Proto jej bezplatně zlikvidujte na obecním sběrném místě (např. recyklačním centru) pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Záruka

Na tento spotřebič se vztahuje záruka 2 roky od data zakoupení. Nevztahuje se na poškození

běžné opotřebení, nesprávné používání, nesprávná manipulace, nesprávná obsluha.

ošetřování a čištění, úmyslné zničení, přepravu nebo nehodu, jakož i na zásahy neoprávněných osob.

V případě reklamace se obraťte na svého prodejce. Záruka

může být poskytnuta pouze v případě, že je ke spotřebiči přiložen doklad o koupi/faktura.